УТВЕРЖДЕНО

На заседании профсоюзного комитета

Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От «\_13\_\_»\_ноября\_\_\_\_2015\_\_г.

Председатель ПК МДОУ д/с № 215

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титова И.А.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 215

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеева Н.Н.

**ИНСТРУКЦИЯ**

 **о мерах пожарной безопасности в МДОУ детский сад № 215.**

**1. Общие требования**

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с изменениями на 10 ноября 2015 года). и является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ.

1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума, а при изменении специфики работы после дополнительного обучения в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, и прохождение пожарно – технического минимума определяет руководитель ДОУ в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.4. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.5. Руководитель ДОУ назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требование пожарной безопасности на объекте.

1.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.**

2.1. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на завхоза Петренко Р.Г. ответственность за пожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожа.

2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легкооткрывающиеся запоры, задвижки.

2.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в шкафы из негорючих материалов, которые пломбируются и фиксируются в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

2.5. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год(весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

 2.8. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.9. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

2.10. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть подписывающие и указательные знаки безопасности.

2.11. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.12. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.

2.13 .На мероприятиях в ДОУ могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

2.14. По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть, закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2.15. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц.

2.16. На объектах с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.17. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит

2.18. Необходимо организовать проведение с воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

**3. Запрещается.**

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

3.2. Курить в помещениях учреждения.

3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

3.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся горючие жидкости и другие материалы.

3.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.7. Снимать предусмотренные проектом двери холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

3.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.11. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
3.12. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
3.14. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
3.15. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

3.16. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
3.17. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

3.18. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.19. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

3.20. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.21. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений)

3.22. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

3.23. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

3.24. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.25. Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

3.34. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит

3.35. Руководитель  образовательной организации  организует проведение с воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

**4. Действия при возникновении пожара.**

**Ответственный за действия при возникновении пожара: завхоз Петренко Р.Г.**

4.1. Сообщить о пожаре по телефонам: 01,101,112

 Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.2. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все окна и двери.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7. Заведующий МДОУ детского сада № 215 или лицо его заменяющее обязан:

* Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную часть и поставить в известность вышестоящее руководство;
* В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
* При необходимости отключить электроснабжение здания;
* Прекратить все работы в здании ДОУ за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
* Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
* Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
* Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
* Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
* Организовать встречу подразделения пожарной охраны.